
**Настройка сканирования**

Настройки производить через веб-интерфейс.


Для этого в браузере ввести IP адрес устройства.

В открывшемся окне нажать Выход из системы




Далее выбрать Администратор и ввести пароль: 1234567812345678

Нажать вход в систему.



Необходимо задать почтовый адрес администратора устройства.


Для этого в левой колонке выбрать **Настройка системы – Настройка аппарата**. В поле Адрес E-mail ввести почтовый адрес, от которого будут приходить сканы. Необходимо ввести реальный адрес.



Далее перейти в **Безопасность – Настройки PKI – Настройка сертификата устройства**


Нажать Новая регистр. – Создать и установить самозаверяющий сертификат/

Заполнить данные в полях и нажать Ок (данные могут быть произвольные, кроме Country и email address - они должны иметь правильный формат). Encryption Key Type - RSA-2048\_SHA256.




Далее перейти в **Сеть – Настройка TCP/IP - Настройка TCP/IP 1**


Включить Автополучение сервера DNS



Далее перейти в **Сеть – Настройка E-mail – Передача E-mail (SMTP)**

Ввести настройки как на картинке






После внесения параметров нажать ОК.

**Внесение почтовых адресов в Адресную книгу**


Настройки производить через веб-интерфейс.

Для этого в браузере ввести IP адрес устройства.

Перейти в Сохранить адрес – Адресная книга – Новая регистр.



Далее ввести Имя и Адрес E-mail.



Нажать Ок для сохранения.